# Session: 2026-02-23 22:54:00 UTC

- **Session Key**: agent:main:main
- **Session ID**: b8857ee3-456c-495f-b5cc-0b6905ebb510
- **Source**: telegram

## Conversation Summary

assistant: Là il y a un problème. **7W LED + dimmer sans neutre = ça ne fonctionnera pas correctement.**

Le ZW111 exige **minimum 20W** sans neutre, le FGD-212 **25W**. En dessous : clignotement, allumage aléatoire, voire dommages à l'ampoule.

---

### Solutions

**Option 1 — Tu as un neutre dans la boîte RDC ?**
Si oui → connecte N sur le module → plus de charge minimum, 7W LED passe sans problème. C'est la solution la plus simple.

**Option 2 — Pas de neutre → ajouter un bypass**
Le **Fibaro FGB-002** se branche en parallèle avec la lampe, il ajoute une charge résistive fictive pour tromper le dimmer. Compatible FGD-212, ça se vend ~10€.

```
FGD-212 OUT ──→ lampe 7W LED
               └──→ FGB-002 (en parallèle)
```

**Option 3 — Changer l'ampoule**
Une ampoule **LED dimmable de bonne marque 40-60W équivalent** (réelle ~6-8W mais avec driver compatible dimmer) peut parfois passer — mais c'est du trial and error.

**Option 4 — Ne pas utiliser un dimmer**
Commander un **ZW116 Nano Switch** (relais simple, pas de charge minimum) — ~25-30€. Parfait pour une lampe qu'on veut juste on/off.

---

### Ma recommandation

Vérifie d'abord si tu as un **neutre dans la boîte RDC** — si oui, problème résolu pour rien. Sinon, le FGB-002 avec le FGD-212 est la combo éprouvée.

Tu as un neutre accessible au RDC ?
user: Conversation info (untrusted metadata):
```json
{
  "message_id": "810",
  "sender_id": "2037871620",
  "sender": "2037871620"
}
```

pas de neutre au RDC, j'ai commandé 2x ZW116 au cas où. tu peux enregistré dans une nouvelle page Anytype le cablage à faire pour lorsque je les recevrai ?
assistant: Bonne idée. Je crée ça maintenant.
assistant: Page créée dans Anytype 💡 — **"Câblage ZW116 — Mezzanine + Escalier synchronisés"**

Elle contient :
- Câblage boîte étage (ZW111, inchangé)
- Câblage ZW116 au niveau de la lampe (avec neutre)
- Câblage bouton poussoir RDC
- Les 2 automatisations HA prêtes à coller
- Checklist complète

---

**Point important à retenir quand tu installeras :**

Comme tu n'as pas de neutre dans la boîte RDC, **installe le ZW116 dans la boîte de dérivation au plafond près de la lampe escalier** — c'est là que la phase ET le neutre arrivent ensemble. Ça évite tout problème de charge minimum avec ta 7W LED.

Quand les modules arrivent, dis-moi et on crée les automatisations HA ensemble une fois appairés.
user: Conversation info (untrusted metadata):
```json
{
  "message_id": "813",
  "sender_id": "2037871620",
  "sender": "2037871620"
}
```

est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réaliser le couplage de ces 2 point lumineux sans avoir besoin d'automatisation ? est-ce qu'il faut un cable en plus ? est-ce qu'on ne peut pas utiliser les fils des navettes ?
assistant: Bonne question. Réponse courte : **possible sans automation, mais il faut 1 fil en plus.** Voici pourquoi.

---

### Le problème des 2 navettes

Entre étage et RDC tu as exactement 2 navettes. Pour tout câbler sans automation il en faudrait 3 :

| Navette | Rôle |
|---|---|
| Navette 1 | Phase étage → RDC (pour le bouton poussoir RDC, même phase que ZW111) |
| Navette 2 | Signal SW retour RDC → ZW111 étage |
| **Manquante** | **ZW111 OUT → lampe escalier** |

Sans ce 3ème fil, pas moyen de tout câbler en direct.

---

### Option A — Tirer 1 fil entre les 2 boîtes

Avec 3 conducteurs disponibles :

**Étage :**
```
Phase ──→ ZW111 L + navette 1
ZW111 SW ←── navette 2
ZW111 OUT ──→ mezzanine + 3ème fil ──→ lampe escalier
```
**RDC :**
```
Navette 1 ──→ push button ──→ navette 2
3ème fil ──→ retour lampe ──→ lampe escalier
```
Résultat : les 2 lampes sur le même OUT du ZW111, synchronisées électriquement. Zéro automation.

---

### Option B — Z-Wave Association directe (sans HA)

Si tu ne veux pas tirer de câble, tu peux utiliser les **groupes d'association Z-Wave** : le ZW111 envoie directement des commandes Z-Wave au ZW116, sans passer par HA. Ça marche même si HA est éteint.

- ZW116 installé à la lampe (avec neutre) comme prévu
- J'ajoute l'association dans Z-Wave JS → ZW111 parle directement à ZW116
- Les 2 navettes servent pour le push button RDC

---

### Ma recommandation

**Option B** (association Z-Wave directe) si tu ne veux pas ouvrir les murs. C'est propre, fiable, et indépendant de HA.

**Option A** si tu refais les moulures/gaines de toute façon — solution la plus simple électriquement.

Tu peux tirer facilement un fil entre les 2 boîtes, ou c'est dans un mur plein ?
user: Conversation info (untrusted metadata):
```json
{
  "message_id": "815",
  "sender_id": "2037871620",
  "sender": "2037871620"
}
```

est-ce que tu ajouter la procédure pour l'option B dans la page Anytype que tu as créé
assistant: Page mise à jour ✅

J'ai ajouté la section **OPTION B — Association Z-Wave directe** avec :

- **Principe** : ZW111 parle directement au ZW116 sans passer par HA
- **Procédure pas à pas** dans Z-Wave JS UI (groupes d'association, Groupe 2 Basic Set)
- **Tableau de référence** des groupes du ZW111
- **Limitation importante** : l'association est unidirectionnelle (étage → RDC seulement)
- **Solution** : 1 seule automation HA pour le sens inverse (RDC → mezzanine)

J'ai aussi corrigé le câblage dans la même foulée : les navettes sont maintenant documentées comme utilisées pour le push button RDC (Phase étage via navette 1 + signal SW retour via navette 2) — même phase pour les deux, pas de risque triphasé.
user: Conversation info (untrusted metadata):
```json
{
  "message_id": "817",
  "sender_id": "2037871620",
  "sender": "2037871620"
}
```

Éteint la. Lumière mezzanine
assistant: Éteinte 🌑
user: Conversation info (untrusted metadata):
```json
{
  "message_id": "819",
  "sender_id": "2037871620",
  "sender": "2037871620"
}
```

Elle est tjs allumée
assistant: HA dit qu'elle est `off` mais physiquement elle est encore allumée — problème de sync Z-Wave. Je renvoie la commande.
assistant: HA dit `off` mais la lampe reste allumée — le ZW111 ne reçoit pas la commande. Je vérifie le nœud Z-Wave.
assistant: HA a mis à jour son état à 14h54 (quand j'ai envoyé la commande) mais sans confirmation du ZW111. Je force un toggle — allume puis éteint pour le resync.
assistant: J'ai envoyé ON puis OFF — HA confirme les 2 changements d'état. Est-ce que la lampe a réagi (même brièvement) pendant la séquence ? Si non, le ZW111 ne reçoit plus les commandes Z-Wave — il faudrait vérifier le réseau Z-Wave dans HA ou appuyer physiquement sur le bouton poussoir.
